{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5]]}
["水仙药业技术中心电缆铺设工程\n施工项目清单"]
["工程量"]
["序号","名称","型号/规格","单位","数量","备注"]
[1,"电缆","YJV22-1KV-3*185+2*95","米",200]
[2,"电缆终端头","240mm2以下","套",2]
[3,"电缆敷设","YJV22-1KV-3*185+2*95","米",200]
[4,"电缆终端头制作","240mm2以下","套",2]
[5,"破土及复位",null,"米",180]
[6,"电力保护管","玻璃钢管φ150","米",680]
[7,"电力保护管敷设","玻璃钢管φ150（1*4）管","米",170]
[8,"人（手）孔井","两门工井1.0*1.0","个",5]
[9,"金具",null,null,"若干"]
[10,"辅材",null,null,"若干"]
[11,"检测试验"]
["破土埋4管φ150电力保护管及电缆沟总长度180米，新建电力工井5个，敷设200米电缆及两端电缆终端头，电缆规格如上表，工程包含土建、材料及人工，工程包干，电缆采用太阳牌电缆。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}