{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["封2预算总价","表02工程项目造价汇总表","表03单项工程造价汇总表","表04单位工程造价汇总表","表05分部分项工程量清单与计价表","表06总价措施项目清单与计价表","表07单价措施项目清单与计价表","表08其他项目清单与计价汇总表","表10分部分项工程量清单综合单价分析表","表11单价措施项目清单综合单价分析表","表14人工、材料设备、机械汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封2预算总价","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,5],[1,6,1,9],[2,6,2,7],[2,8,2,10],[3,0,3,11],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,11],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,11],[6,1,6,4],[6,6,6,11],[7,1,7,4],[7,5,7,11],[8,1,8,4],[8,6,8,11],[9,1,9,4],[9,6,9,11],[10,1,10,11],[11,1,11,11],[12,1,12,4],[12,6,12,11],[13,6,13,7],[13,8,13,10],[15,6,15,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  封2"," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
[" ","值班室后面围墙修复",{"$nulls":4},"工程",{"$nulls":4}," "]
[" "," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
["预 算 总 价"]
["预算总价（小写）：",null,"27433.2元",null,null,"其中：甲供材料费",null,null,"0元"]
["        （大写）：",null,"贰万柒仟肆佰叁拾叁元贰角整",null,null,"其中：甲供材料费",null,null,"零元整"]
["招 标 人："," ",{"$nulls":3}," 造价咨询人："," "]
[" ","（单位盖章）",{"$nulls":3},"（单位盖章或资质专用章）"]
["法定代表人\n或其授权人："," ",{"$nulls":3}," 法定代表人\n 或其授权人："," "]
[" ","（签字或盖章）",{"$nulls":3}," ","（签字或盖章）"]
["造价工程师："," "]
[" ","（签字盖专用章）"]
["编制时间：","2020年09月11日",{"$nulls":3},"复核时间：","2020年09月11日"]
[" "," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
[]
[null," "," "," "," "," "," "]

{"sheet":"表02工程项目造价汇总表","index":1,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表2"," "," "," "]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称：值班室后面砖围墙",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额（元）","其中：\n安全文明施工费\n（元）"]
["1","单项工程S01","27433.2","143.59"]
["合    计",null,"27433.2","143.59"]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表03单项工程造价汇总表","index":2,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表3"," "," "," "]
["单项工程造价汇总表"]
["工程名称：单项工程S01",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额（元）","其中：\n安全文明施工费\n（元）"]
[" "," "," "," "]
["1","土建单位工程","27433.2","143.59"]
["合    计",null,"27433.2","143.59"]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表04单位工程造价汇总表","index":3,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,0,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表4"," "," "," "]
["单位工程造价汇总表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",null,"第1页 共1页"]
["序号","汇  总  内  容",null,"金额（元）"]
[" "," ",null," "]
[" "," ",null," "]
["1","分部分项工程费",null,"26436.64"]
["1.1","一般土建",null,"26436.64"]
["2","措施项目费",null,"996.56"]
["2.1","总价措施项目费",null,"238.77"]
["2.1.1","安全文明施工费",null,"143.59"]
["2.1.2","其他总价措施费",null,"95.18"]
["2.2","单价措施项目费",null,"757.79"]
["3","其他项目费",null,"0"]
["3.1","暂列金额",null,"0"]
["3.2","专业工程暂估价",null,"0"]
["3.3","总承包服务费",null,"0"]
["合计=1+2+3",null,null,"27433.2"]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表05分部分项工程量清单与计价表","index":4,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[7,1,7,7],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[23,6,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金   额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合\n单价","合  价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","一般土建"]
["1","BC001002","清除杂草、杂物、\n淤泥等"," "," ","1","2000","2000"]
["2","011601001001","砖（石）砌体拆除","  1.构件名称:砖墙\n  2.砌体种类:75#红砖","m3","1.11","144.5","160.4"]
["3","011601001002","砖（石）砌体拆除","  1.构件名称:基础及石墙\n  2.砌体种类:整毛石","m3","9.11","207.22","1887.77"]
["4","010101003001","挖沟槽土方","1.土壤类别:三类土\n2.挖土深度:2m以内","m3","7.25","39.85","288.91"]
["5","010501001001","垫层","  1.混凝土种类：现场拌制\n  2.混凝土强度等级:C15","m3","0.9","412.54","371.29"]
["6","010403001001","石基础","  1.基础类型:条形基础\n  2.砂浆强度等级:混合砂浆M5","m3","3.49","738.69","2578.03"]
["7","010403003001","石墙","  1.砂浆强度等级、配合比:混\n合砂浆M5","m3","5.63","1081.79","6090.48"]
["8","010401003001","实心砖墙","  1.砖品种、规格、强度等级\n:75#红砖\n  2.墙体类型、砌筑高度\n:180mm、4m\n  3.砂浆强度等级、配合比:混\n合砂浆M5","m3","5.9","899.02","5304.22"]
["9","010401009001","实心砖柱","  1.砂浆强度等级、配合比:M5\n  2.柱类型、砌筑高度:砖柱","m3","1.56","1010.37","1576.18"]
["10","011201001001","墙面一般抹灰","  1.墙体类型:围墙\n  2.底层厚度、砂浆配合比\n:10mm 1:3水泥砂浆\n  3.面层厚度、砂浆配合比\n:20mm 1:2水泥砂浆","m2","74.88","63.54","4757.88"]
["11","010103001001","回填方","1.填方材料品种:开挖土","m3","7.25","13.56","98.31"]
["12","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种:建筑废料\n2.人工装车 (石碴)\n3.自卸汽车运石碴 (载重10t以\n内运距10km)","m3","17.68","74.84","1323.17"]
["小     计",{"$nulls":6},"26436.64"]
["合     计",{"$nulls":6},"26436.64"]
[]
[{"$nulls":4}," "," "," "]

{"sheet":"表06总价措施项目清单与计价表","index":5,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[8,0,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表6"," "," "," "," "]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项  目  名  称","计 算 基 础","费率（%）","金额（元）"]
[" "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "]
["1","安全文明施工费","27194.43","0.528%","143.59"]
["2","其他总价措施费","27194.43","0.35%","95.18"]
["合    计",{"$nulls":3},"238.77"]
[]
[null," "," "," "," "]

{"sheet":"表07单价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[7,1,7,7],[10,0,10,6],[11,0,11,6],[13,6,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表7"," "," "," "," "," "," "," "]
["单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":6},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","脚手架"]
["1","011701003001","砌筑脚手架"," ","m2","74.88","10.12","757.79"]
["(1)","10117018","砌筑双排脚手架"," ","m2","74.88","10.12","757.79"]
["小     计",{"$nulls":6},"757.79"]
["合     计",{"$nulls":6},"757.79"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]

{"sheet":"表08其他项目清单与计价汇总表","index":7,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表8"," "," "," "]
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称:单项工程S01_土建单位工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项  目  名  称","金额（元）","备    注"]
[" "," "," "," "]
[" "," "," "," "]
["1","暂列金额","0"," "]
["2","专业工程暂估价","0"," "]
["3","总承包服务费","0"," "]
[" ","合计","0","——"]
[]
[null,null," "," "]

{"sheet":"表10分部分项工程量清单综合单价分析表","index":8,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,13],[2,0,2,10],[2,11,2,13],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,12],[3,13,4,13],[7,1,7,13],[22,0,22,1],[23,0,23,13],[24,0,24,10],[24,11,24,13],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,25,12],[25,13,26,13],[39,0,39,1],[40,0,40,13],[41,0,41,10],[41,11,41,13],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,42,12],[42,13,43,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表10",null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单综合单价分析表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":10},"第1页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称及特征描述","单位","工程量","综合单价组成（元）",{"$nulls":7},"综合单价\n（元）"]
[{"$nulls":5},"人工费","材料费","其中：\n设备费","施工机具使用费","企业管理费","利润","规费","税金"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","一般土建"]
["1","BC001002","清除杂草、杂物、淤泥等"," ","1","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","2000"]
["1.1","bc001","清除杂草、杂物、淤泥等"," ","1","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","2000"]
["2","011601001001","砖（石）砌体拆除\n  1.构件名称:砖墙\n  2.砌体种类:75#红砖","m3","1.11","116.76","0.00","0.00","0.00","7.94","7.48","0.00","11.89","144.5"]
["2.1","10116001","拆除砌体 (标准砖)","m3","1.11","117.11","0.00","0.00","0.00","7.96","7.50","0.00","11.93","144.5"]
["3","011601001002","砖（石）砌体拆除\n  1.构件名称:基础及石墙\n  2.砌体种类:整毛石","m3","9.11","167.88","0.00","0.00","0.00","11.42","10.76","0.00","17.11","207.22"]
["3.1","10116006","拆除整毛石 (浆砌)","m3","9.11","167.93","0.00","0.00","0.00","11.42","10.76","0.00","17.11","207.22"]
["4","010101003001","挖沟槽土方\n1.土壤类别:三类土\n2.挖土深度:2m以内","m3","7.25","32.31","0.00","0.00","0.00","2.20","2.07","0.00","3.29","39.85"]
["4.1","10101018","人工挖沟槽土方 (三类土 槽深2m以\n内)","m3","7.25","32.29","0.00","0.00","0.00","2.20","2.07","0.00","3.29","39.85"]
["5","010501001001","垫层\n  1.混凝土种类：现场拌制\n  2.混凝土强度等级:C15","m3","0.9","46.99","286.83","0.00","0.51","22.73","21.42","0.00","34.06","412.54"]
["5.1","40501053换1","排水渠(管)道垫层 混凝土 不需要\n找坡","m3","0.9","46.99","286.83","0.00","0.51","22.73","21.42","0.00","34.06","412.54"]
["6","010403001001","石基础\n  1.基础类型:条形基础\n  2.砂浆强度等级:混合砂浆M5","m3","3.49","234.70","361.00","0.00","3.36","40.74","38.39","0.00","61.03","738.69"]
["6.1","10104024","带形基础 (整毛石  浆砌)","m3","3.49","234.53","360.74","0.00","3.36","40.71","38.36","0.00","60.99","738.69"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["  表10",null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单综合单价分析表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":10},"第2页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称及特征描述","单位","工程量","综合单价组成（元）",{"$nulls":7},"综合单价\n（元）"]
[{"$nulls":5},"人工费","材料费","其中：\n设备费","施工机具使用费","企业管理费","利润","规费","税金"]
["7","010403003001","石墙\n  1.砂浆强度等级、配合比:混合砂\n浆M5","m3","5.63","492.83","381.86","0.00","2.78","59.66","56.23","0.00","89.40","1081.79"]
["7.1","10104038","整毛石墙","m3","5.63","492.39","381.52","0.00","2.77","59.61","56.18","0.00","89.32","1081.79"]
["8","010401003001","实心砖墙\n  1.砖品种、规格、强度等级\n:75#红砖\n  2.墙体类型、砌筑高度:180mm、\n4m\n  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂\n浆M5","m3","5.9","302.46","421.84","0.00","3.92","49.52","46.67","0.00","74.20","899.02"]
["8.1","10104001换1","实心标准砖墙","m3","5.9","300.72","422.04","0.00","3.92","49.41","46.57","0.00","74.04","896.7"]
["8.2","10104023","每增0.5m砌筑超高增加费","m3","0.771","14.36","0.00","0.00","0.00","0.98","0.92","0.00","1.46","17.72"]
["9","010401009001","实心砖柱\n  1.砂浆强度等级、配合比:M5\n  2.柱类型、砌筑高度:砖柱","m3","1.56","394.02","423.21","0.00","4.10","55.85","52.63","0.00","83.68","1010.37"]
["9.1","10104009换1","实心方砖柱","m3","1.56","391.37","421.90","0.00","4.09","55.58","52.38","0.00","83.28","1008.6"]
["9.2","10104023","每增0.5m砌筑超高增加费","m3","0.156","14.40","0.00","0.00","0.00","0.98","0.92","0.00","1.46","17.72"]
["10","011201001001","墙面一般抹灰\n  1.墙体类型:围墙\n  2.底层厚度、砂浆配合比:10mm \n1:3水泥砂浆\n  3.面层厚度、砂浆配合比:20mm \n1:2水泥砂浆","m2","74.88","45.06","5.95","0.00","0.48","3.50","3.30","0.00","5.25","63.54"]
["10.1","10112005","外墙面水泥砂浆一般抹灰（\n12+6mm厚） (砖墙、混凝土墙)","m2","74.88","45.06","5.95","0.00","0.48","3.50","3.30","0.00","5.25","63.54"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["  表10",null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单综合单价分析表"]
["工程名称：单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":10},"第3页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称及特征描述","单位","工程量","综合单价组成（元）",{"$nulls":7},"综合单价\n（元）"]
[{"$nulls":5},"人工费","材料费","其中：\n设备费","施工机具使用费","企业管理费","利润","规费","税金"]
["11","010103001001","回填方\n1.填方材料品种:开挖土","m3","7.25","10.95","0.05","0.00","0.00","0.75","0.70","0.00","1.12","13.56"]
["11.1","10101101","填土人工夯实 (槽坑)","m3","7.25","10.94","0.05","0.00","0.00","0.75","0.70","0.00","1.12","13.56"]
["12","010103002001","余方弃置\n1.废弃料品种:建筑废料\n2.人工装车 (石碴)\n3.自卸汽车运石碴 (载重10t以内运\n距10km)","m3","17.68","22.43","0.00","0.00","38.23","4.12","3.89","0.00","6.18","74.84"]
["12.1","10101128","人工装车 (石碴)","m3","17.68","22.26","0.00","0.00","0.00","1.51","1.43","0.00","2.27","27.47"]
["12.2","10101154换1","自卸汽车运石碴 (载重10t以内运距\n10km)","m3","17.68","0.16","0.00","0.00","38.23","2.61","2.46","0.00","3.91","47.37"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]

{"sheet":"表11单价措施项目清单综合单价分析表","index":9,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,12],[2,0,2,10],[2,11,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,11],[3,12,4,12],[7,1,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表11",null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["单价措施项目清单综合单价分析表"]
["工程名称:单项工程S01_土建单位工程",{"$nulls":10},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称及特征描述","单位","工程量","综合单价组成（元）",{"$nulls":6},"综合单价\n（元）"]
[{"$nulls":5},"人工费","材料费","施工机具使用费","企业管理费","利润","规费","税金"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","脚手架"]
["1","011701003001","砌筑脚手架","m2","74.88","4.61","3.22","0.36","0.56","0.53","0.00","0.84","10.12"]
["1.1","10117018","砌筑双排脚手架","m2","74.88","4.61","3.22","0.36","0.56","0.53","0.00","0.84","10.12"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]

{"sheet":"表14人工、材料设备、机械汇总表","index":10,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[36,0,36,1],[37,0,37,7],[38,0,38,5],[38,6,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：值班室后面砖围墙",{"$nulls":5},"第1页 共2页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["一"," ","人工"," "," "," "," "," "]
["1","00010040","定额人工费"," ","元","11143.917","1.0876","12120.12"]
["二"," ","材料"," "," "," "," "," "]
["1","80050150","现拌混合砂浆","M5(42.5)","m3","2.659","161.46784","429.34"]
["2","34110080","水"," ","m3","2.128","2.91","6.19"]
["3","04010170","散装水泥","42.5","kg","1299.754","0.367","477.01"]
["4","04030230","净干砂（机制砂）"," ","m3","4.891","106.8","522.36"]
["5","04090360","粘土膏"," ","m3","0.279","26.12","7.29"]
["6","49010040","其他材料费"," ","元","64.05","0.92","58.93"]
["7","04110240","小乱毛石"," ","m3","0.204","87.38","17.83"]
["8","04110280","整毛石","定长","m3","7.888","388.35","3063.3"]
["9","80010350","现拌砌筑砂浆","M5(42.5) 砂子\n4.75mm 稠度50~70mm","m3","0.776","176.8806","137.26"]
["10","80010490","现拌抹灰砂浆","1:2.5 M40(42.5) 砂\n子4.75mm 稠度\n50~70mm","m3","0.487","305.9792","149.01"]
["11","80010500","现拌抹灰砂浆","1:3 M30(42.5) 砂子\n4.75mm 稠度50~70mm","m3","1.078","272.9492","294.24"]
["12","17010310","焊接钢管"," ","kg","20.974","3.606","75.63"]
["13","35030190","扣件"," ","个","8.738","7.26","63.44"]
["14","35030310","木脚手板","500","m3","0.037","1600.88","59.23"]
["15","04130160_1","红砖","240×115×53","块","3270.96","0.7","2289.67"]
["16","04130160_2","红砖","240×115×53","块","861.12","0.7","602.78"]
["17","03010550","圆钉"," ","kg","0.238","5.58","1.33"]
["18","49010030","其他材料费"," ","%","5.062","1","5.06"]
["19","80216145","预拌混凝土","C15","m3","0.914","271.84","248.46"]
["20","34110030","电"," ","kW·h","0.367","0.7345","0.27"]
["21","01030140","镀锌铁丝","22#","kg","0.002","5.32","0.01"]
["22","35010001","钢模板"," ","kg","0.017","3.88","0.07"]
["23","14350570","脱模剂"," ","kg","0.121","2.88","0.35"]
["24","80010020","水泥砂浆","1:2(32.5)","m3","0","331.0089","0"]
["25","010101001010","水泥","32.5(砂浆用)","kg","0.05","0.354","0.02"]
["26","04030120","中(细)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3","0","145.63","0"]
["三"," ","设备"," "," "," "," "," "]
["四"," ","机械"," "," "," "," "," "]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：值班室后面砖围墙",{"$nulls":5},"第2页 共2页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["1","99050210","灰浆搅拌机","拌筒容量200L","台班","0.678","136.64","92.64"]
["2","99210001","木工圆锯机","直径500mm","台班","0.002","24.13","0.05"]
["3","99070530","载货汽车","装载质量6t","台班","0.067","404.26","27.09"]
["4","99070610","自卸汽车","装载质量4t","台班","1.526","442.94","675.93"]
["5","99070520","载货汽车","装载质量5t","台班","0.001","384.65","0.38"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]